## Fojtószelep-test ellenőrzése

Letapogató eszköz/Honda PGM vizsgálókészülék használatával:
MEGJEGYZÉS:

- Ne állítsa be a pillangószelep-ütközőcsavart. Ezt a gyárban állítják be.
- Ha a hibajelző lámpa (MIL) felgyulladt, ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat (DTC).

1. | Leállított motorral ellenőrizze a gázbowden működését. A huzalnak akadozás és szorulás nélkül kell működnie. Ha a huzal megfelelően működik, folytassa a következő lépéssel: 2. Ha a huzal akadozik vagy szorul, ellenőrizze a huzalt és elvezetését. Ha hibás, vezesse végig újra, vagy cserélje ki, és állítsa be, majd folytassa a következő lépéssel: 2

2. | Működtesse kézzel a gázkart, hogy lássa, hogy a pillangószelep és/vagy a tengely nem túl laza vagy nem túl szoros-e. Ha a pillangószelep tengelyének játéka túl nagy, vagy a pillangószelep akadozik a teljesen zárt helyzetben, akkor cserélje ki a pillangószelep-házat. Ha a pillangószelep és a tengely rendben van, folytassa a következő lépéssel: 3.

3. | Csatlakoztassa a letapogató eszközt/Honda PGM vizsgálókészüléket a diagnosztikai csatlakozóhoz (DLC).

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

5. | Ellenőrizze a gázpedál helyzetét a leolvasó szerszámmal. Körülbelül 10%.nak kell lennie, amikor a pillangószelep teljesen zárva van, és körülbelül 90%-nak, amikor a pillangószelep teljesen nyitva van. Ha a pillangószelep állása megfelelő, akkor a pillangószelep-ház rendben van. Ha a pillangószelep állása nem megfelelő, akkor cserélje ki a pillangószelep-házat.