## Gyújtógyertya vizsgálata

1. | Ellenőrizze az elektródákat és a kerámiaszigetelést. Az elektródák beégését vagy kopását a következők okozhatják: Korai gyújtás Laza gyújtógyertya A gyertya hőértéke túl nagy Elégtelen hűtés A gyertya szennyezettségét okozhatja: Késői gyújtás Égéstérben lévő olaj Helytelen gyújtógyertya-hézag A gyertya hőértéke túl kicsi Tartós járatás alapjáraton/alacsony fordulatszámon Eltömődött légszűrőbetét. Sérült gyújtótekercsek

2. | Az iridium hegyű gyertyáknál ne állítsa be a hézagot; hanem cserélje ki a gyújtógyertyát, ha a hézag nem felel meg az előírásnak.
Elektródahézag:
Normál (új): | 1,2-1,3 mm

3. | Cserélje ki a gyertyát az előírt időszakonként, vagy amikor a középső elektróda lekerekedett (A). Csak az alábbi gyújtógyertyákat használja.
Gyújtógyertyák
NGK: | IZFR6K13
DENSO: | SKJ20DR-M13

4. | Kenje be egy kevés szerelőpasztával a gyertya menetét, majd csavarja be a gyertyákat a hengerfejbe és kézzel húzza meg. Húzza meg 18 Nm-rel (1,8 kpm).