Kormánymű
Megnevezés | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kormánykerék | Kormánykerék-holtjáték a külső szélen mérve, járó motorral |  | 0-10 mm -
Kezdőterhelés a külső szélen mérve, járó motorral |  | 29 N (3,0 kg)
Kormányműház | A fogaslécvezető csavar szöge a zárt helyzetből kilazítva |  | Max. 12°

Felfüggesztés
Megnevezés | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kerékbeállítás | Kerékdőlés | Első | 0°00'±1°
Hátsó | -1°00'±1'
Utánfutás | Első | 2°10'±1°
Teljes kerékösszetartás | Első | 0±3 mm
Hátsó | IN 2±2 mm
Első kerékelfordítási szög 175/65 R14 82T gumiabroncsok | Kerék belső | 41°00'
Kerék külső | 36°(referencia)
Mellső kerék elfordítási szöge 185/55 R15 82V gumiabroncsokkal | Kerék belső | 38°00'±2°
Kerék külső | 34°(referencia)
Keréktárcsa | Acél keréktárcsa ütése | Axiális | 0-1,0 mm - | 2,0 mm
Radiális | 0-1,0 mm - | 1,5 mm
Könnyűfém keréktárcsa ütése | Axiális | 0-0,7 mm - | 2,0 mm
Radiális | 0-0,7 mm - | 1,5 mm
Kerékcsapágy | Axiális játék | Első | 0-0,05 mm -
Hátsó | 0-0,05 mm -

Fékek
Megnevezés | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kézifékkar | A 196 N (20 kg) erővel meghúzott kar által megtett út |  | 7-10 kattanás
Fékpedál | Pedálmagasság (szőnyeg kiszerelve) | Kézi sebességváltó | 141 mm
Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT) | 145 mm
Holtjáték |  | 1-5 mm -
Főfékhenger | Dugattyú és nyomórúd közötti hézag |  | 0-0,4 mm -
Első fék (tárcsafék) | Tárcsa vastagsága |  | 21,0 mm | 19,0 mm
Tárcsa ütése |  | ——— | 0,10 mm
Tárcsa párhuzamossága |  | ——— | 0,015 mm
Fékbetét vastagsága |  | 9,0 mm | 1,6 mm
Hátsó fék ek | Fékdob azonosítószáma |  | 180 mm | 181 mm
Fékpofabetét vastagsága |  | 4,3 mm | 1,0 mm
Fékerőrásegítő | Főfékhenger folyadéknyomása 0 kPa (0 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N-al megnyomva (10 kg) | 0 kPa (0 kg/cm2)
290 N-al megnyomva (30 kg) | 1600 kPa (16 kg/cm2)
Főfékhenger folyadéknyomása 66,7 kPa (500 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N-al megnyomva (10 kg) | 3400 kPa (34 kg/cm2)
290 N-al megnyomva (30 kg) | 9,800 kPa (98 kg/cm2)
Fékerőrásegítő | Főfékhenger folyadéknyomása 0 kPa (0 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N-al megnyomva (10 kg) | 0 kPa (0 kg/cm2)
290 N-al megnyomva (30 kg) | 1600 kPa (16 kg/cm2)
Főfékhenger folyadéknyomása 66,7 kPa (500 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N-al megnyomva (10 kg) | 3,700 kPa (37 kg/cm2)
290 N-al megnyomva (30 kg) | 9,800 kPa (98 kgf/cm2)

Klímaberendezés
Megnevezés | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Hűtőközeg | Típus |  | HFC-134 a (R-134 a)
A rendszer kapacitása |  | 400-450 g
Hűtőközegolaj | Típus |  | KEIHIN: SP-10 (Alkatrész-szám:38897-P13-A01AH)
Az alkatrészek kapacitása | Kondenzátor | 25 m[liter]
Elpárologtató | 35 m[liter]
Mindegyik vezeték és tömlő | 10 m[liter]
Kompresszor | 85-105 m[liter]
Kompresszor | Indítótekercs ellenállása | 20 °C-on | 3,05-3,35 W
Szíjtárcsa és nyomólap közötti hézag |  | 0,35-0,65 mm -
Generátor- kompresszor szíj | Behajlítás 98 N-nal (10 kg) a két szíjtárcsa közötti távolság felénél | Használt szíj | 7,5-10,5 mm -
Új szíj | 4,5-6,0 mm -
Feszesség (szíjfeszességmérővel mérve) | Használt szíj | 440-590 N (45-60 kg)
Új szíj | 980-1130 N (100-115 kg)-