## Hogyan keressük a klíma-vezérlőrendszer meghibásodásának az okát

## A diagnosztikai hibakód visszakeresése

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos szimmetrikus.
A klímaberendezés-vezérlő egység öndiagnosztikai funkcióval rendelkezik. Az öndiagnosztikai funkció futtatásához végezze el a következőket:

1. | A gyújtáskapcsoló BE (II) állásában állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot a leghidegebb (Max Cool) állásba.

2. | Nyomja be és tartsa nyomva a KIkapcsoló gombot. A nyomva tartott Ki gomb mellett 10 másodpercen belül nyomja meg a hátsóablak-fűtés kapcsolót ötször. Engedje fel a kikapcsoló gombot és az öndiagnosztika beindul. MEGJEGYZÉS: A ventilátor motor a panel kijelzésétől függetlenül bármilyen fordulatszámon üzemelhet.

Ha bármilyen hiba van a rendszerben, a hőmérséklet-kijelzőn fel fog gyulladni a hibához tartozó rész (A-tól N-ig). A hőmérséklet-kijelző ezután minden másodpercben váltakozni fog a "88" (az összes rész világít) és a hiba kód jelzés (A-tól N-ig) között. A diagnosztikai hibakód jelentésének meghatározásához, nézze meg a diagnosztikai hibakód hibakeresési táblázatot.
Ha a rendszer nem észelel hibát, a kijelző nem világít.

#### Öndiagnosztikai funkció törlése

3. | A gyújtáskapcsoló KI állásba fordításával szakítsa meg az öndiagnosztikai funkciót. A javítási munka befejezése után az öndiagnosztikai funkció futtatásával győződjön meg arról, hogy más működési hiba nem tapasztalható.

## A diagnosztikai hibakódok ellenőrzése

A diagnosztikai hibakód előhívásához futtatni kell az öndiagnosztikai funkciót. Több hiba esetén az adott jelzések világítanak. Ha egyszerre világít az A, C, E, G, I és L jelzés, az a közös földkábel szakadására utal.

Diagnosztikai hibakód (Hőmérséklet jelzés) | Érzékelő alkatrész
--- | ---
A | Szakadás van a belső tér hőmérséklet-érzékelő áramkörében
B | Zárlatos a belső tér hőmérséklet-érzékelő áramköre
C | Szakadás van a külső tér hőmérséklet-érzékelő áramkörében
D | Zárlatos a külső tér hőmérséklet-érzékelő áramköre
E | Szakadás van a napsugárzás-érzékelő áramkörében
F | Zárlatos a napsugárzás-érzékelő áramköre
G | Szakadás van az elpárologtató hőmérséklet-érzékelő áramkörében
H | Zárlatos az elpárologtató hőmérséklet-érzékelő áramköre
I | Szakadás van a levegőkeverés vezérlőmotorjának áramkörében
J | Zárlatos a levegőkeverés vezérlőmotorjának áramköre
K | Hibás a levegőkeverés-vezérlő mechanizmus, az ajtó vagy a motor
L | Szakadás vagy rövidzárlat van az üzemmódvezérlő motor áramkörében
M | Az üzemmódvezérlő mechanizmus, az ajtók vagy a motor hibás
N | Hibás a ventilátormotor áramköre

## Az érzékelő bemenetek kijelzése a klímaberendezés-vezérlőegységnél

A klímaberendezés-vezérlőegységnek van egy üzemmódja, ami kijelzi a beérkező érzékelő jeleket. Ez az üzemmód egyenként megmutatja, hogy a klímaberendezés-vezérlőegység mit kap az érzékelőktől, és segít meghatározni, ha egy érzékelő hibás.

## Ellenőrizze a következőket a kijelzési üzemmód használata előtt:

1. | Forgassa a gyújtáskapcsolót BE (II) állásba, és ellenőrizze a belsőlevegő keringetés ajtó működését; nyomja meg a belsőlevegő keringetés gombot, hogy FRISS-ről VISSZAKERINGETÉS-re kapcsoljon. A levegő áramlatának és hangjának egy kissé meg kell változnia.

2. | Állítsa a hőmérséklet-szabályozás gombot a kívánt vizsgálati hőmérsékletre. A vizsgálati hőmérséklet kiválasztásakor ügyeljen a következőkre: A Lo" hőmérséklet beállítás alapértelmezésben a LEGHIDEGEBB, SZELLŐZÉS és VISSZAKERINGETÉS (MAX COOL, VENT, és RECIRC). A Hi" hőmérséklet beállítás alapértelmezésben a LEGMELEGEBB, PADLÓ és FRISS (MAX HOT, FLOOR, és FRESH). 16°C foktól 32°C fokig a beállítás az automata klímaszabályozási logikát alkalmazza.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

## Az érzékelő bemenet kijelzési üzemmód futtatásához kövesse a következő lépéseket:

1. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

2. | Nyomja le és tartsa nyomva az AUTO és a keringetés gombokat, majd indítsa el a motort.

3. | A motor elindulása után engedje el a gombokat. A kijelzőpanel vezérlőegysége villogva jelzi az érzékelő számát, majd a hozzátartozó értéket. Jegyezze fel az értéket.

4. | A következő érzékelőre történő továbblépéshez, nyomja meg a hátsóablak-fűtés kapcsolót.
Érzékelő | Megnevezés | Kijelzett érték
--- | --- | ---
1 | Belsőtér-hőmérsékletérzékelő | °C
2 | Környezeti hőmérséklet | °C
3 | Napsugárzás-érzékelő érték: Sötét= 00, zseblámpa = 04, felhős =10, napos =65 | Kcal/m2·h
4 | Motor-hűtőfolyadék hőmérséklet | °C
5 | Elpárologtató kimeneti levegő-hőmérséklet | °C
6 | Levegőkeverő nyílás (Kisebb érték hidegebb levegő elosztást jelöl, nagyobb érték melegebb elosztást jelöl.) | A nyitás %-ban
7 | Kimenő szellőzés levegőhőmérséklet (TAO) | °C
MEGJEGYZÉS: Az érzékelő értéke Celsius fokban (°C) vagy alfanumerikus kódban jelenik meg. Használja a táblázatot az értékek Fahrenheit fokra (°F) való átszámításához. Ha az érzékelő értékének kijelzése Er", ez azt jelenti, hogy szakadás, illetve zárlat van az áramkörben vagy az érzékelőben. A Honda Diagnosztikai rendszer segítségével ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat, vagy nézze át a diagnosztikai hibakód táblázatot. Ha szükséges, azonos körülmények között hasonlítsa össze az érzékelő bemenet kijelzését egy biztosan jó gépjárművel. Ha az érzékelő a normál tartományon kívül van, lásd az érzékelő ellenőrzést, vagy helyettesítse az érzékelőt egy biztosan jóval, és ellenőrizze újra.

5. | Az érzékelő bemenet kijelzési üzemmód törléséhez, nyomja meg az AUTO gombot, vagy kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.
Celsius fok - Fahrenheit fok átszámítási táblázat
°C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | 32 | 10 | 50 | 20 | 68 | 30 | 86 | 40 | 104
1 | 34 | 11 | 52 | 21 | 70 | 31 | 88 | 41 | 106
2 | 36 | 12 | 54 | 22 | 72 | 32 | 90 | 42 | 108
3 | 37 | 13 | 55 | 23 | 73 | 33 | 91 | 43 | 109
4 | 39 | 14 | 57 | 24 | 75 | 34 | 93 | 44 | 111
5 | 41 | 15 | 59 | 25 | 77 | 35 | 95 | 45 | 113
6 | 43 | 16 | 61 | 26 | 79 | 36 | 97 | 46 | 115
7 | 45 | 17 | 63 | 27 | 81 | 37 | 99 | 47 | 117
8 | 46 | 18 | 64 | 28 | 82 | 38 | 100 | 48 | 118
9 | 48 | 19 | 66 | 29 | 84 | 39 | 102 | 49 | 120
°C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
50 | 122 | 60 | 140 | 70 | 158 | 80 | 176 | 90 | 194
51 | 124 | 61 | 142 | 71 | 160 | 81 | 178 | 91 | 196
52 | 126 | 62 | 144 | 72 | 162 | 82 | 180 | 92 | 198
53 | 127 | 63 | 145 | 73 | 163 | 83 | 181 | 93 | 199
54 | 128 | 64 | 147 | 74 | 165 | 84 | 183 | 94 | 201
55 | 131 | 65 | 149 | 75 | 167 | 85 | 185 | 95 | 203
56 | 133 | 66 | 151 | 76 | 169 | 86 | 187 | 96 | 205
57 | 135 | 67 | 152 | 77 | 170 | 87 | 188 | 97 | 207
58 | 136 | 68 | 154 | 78 | 172 | 88 | 190 | 98 | 208
59 | 139 | 69 | 158 | 79 | 174 | 89 | 192 | 99 | 210
Alfanumerikus átszámítási táblázat
Kijelzési érték (Alfanumerikus) | °C | °F | %
--- | --- | --- | ---
A1-től A9-ig | -1-től -9-ig | 30-tól 16-ig | -1-től -9-ig
B0-tól B9-ig | -10-től -19-ig | 14-től -2-ig | -10-től -19-ig
C0-tól C9-ig | -20-től -29-ig | -4-től -20-ig | -20-től -29-ig
D0-tól D9-ig | -30-től -39-ig | -22-től -38-ig | -30-től -39-ig
E0-tól E9-ig | -40-től -49-ig | -40-től -58-ig | ———
F0-tól F9-ig | -50-től -59-ig | -58-től -74-ig | ?tól ?ig