## Hajtószíj ellenőrzése és beállítása

Szükséges célszerszámok
Szíjfeszességmérő ( 07JGG-0010100)

## Szíjfeszesség mérési módszer

### Ellenőrzés,

1. | Csatlakoztassa a szíjfeszességmérőt a szíjra, és mérje meg a feszességet. Kövesse a mérőműszer gyártójának utasításait. Ha a szíj kopott vagy sérült, cserélje ki. Ha a szíj beállítást igényel, folytatás a 2. lépéssel.
Feszesség:
Használt szíj: | 440-590 N (45-60 kg)
Új szíj: | 981-1130 N (100-115 kg)
Klímaberendezés-kompresszorral: Klímaberendezés-kompresszor nélkül:

### Beállítás

2. | Lazítsa meg a biztosító csavart (A) és a rögzítőcsavart (B).

3. | Forgassa az állítócsavart (C) a megfelelő szíjfeszesség eléréséig, majd húzza meg a biztosító csavart és a rögzítőcsavart.

4. | Ellenőrizze újra a szíjfeszességet.

5. | Ha új szíjat szerelt be, járassa a motort 5 percig, majd állítsa be újra a szíjat a használt szíjra vonatkozó előírás szerint.

## Behajlásos módszer

### Ellenőrzés,

1. | Fejtsen ki 98 N (10 kg) erőt, és mérje meg a behajlást a középső pontban (A) a klímaberendezés-kompresszor (klímaberendezés-kompresszor nélküli esetben a generátor) és a forgattyústengely-szíjtárcsa között. Ha a szíj kopott vagy sérült, cserélje ki. Ha a szíj beállítást igényel, folytatás a 2. lépéssel.
Behajlás:
Klímaberendezés-kompresszorral szerelt kivitel:
Használt szíj: | 5,5-8,5 mm
Új szíj: | 3,5-5,0 mm
Klímaberendezés-kompresszor nélküli kivitel:
Használt szíj: | 7,5-10,5 mm
Új szíj: | 4,5-6,0 mm
Klímaberendezés-kompresszorral szerelt kivitel: Klímaberendezés-kompresszor nélküli kivitel:

### Beállítás

2. | Lazítsa meg a biztosító csavart (A) és a rögzítőcsavart (B).

3. | Forgassa az állítócsavart (C) a megfelelő szíjfeszesség eléréséig, majd húzza meg a biztosító csavart és a rögzítőcsavart.

4. | Ellenőrizze újra a szíjfeszességet.

5. | Ha új szíjat szerelt be, járassa a motort 5 percig, majd állítsa be újra a szíjat a használt szíjra vonatkozó előírás szerint.