## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0638

DTC P0638: | Fojtószelep működtető elem vezérlési tartomány/teljesítmény probléma

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a P0638 hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelepháznál és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Ellenőrizze újra a HDS műszerrel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakos hibakódok vagy állandó hibakódok. A P0638, P1683 és P2109 egyidejűleg megjelenik? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 22. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

7. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkező ellenőrző doboz 122. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 13. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Kösse le a pillangószelepház 6-pólusú csatlakozóját.

10. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 122. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 5.sz. csatlakozójának a 1.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 122.sz. érintkező) és a fojtószelepház között, majd folytassa a következő lépéssel 24. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 123. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 5.sz. csatlakozójának a 2.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 123.sz. érintkező) és a fojtószelepház között, majd folytassa a következő lépéssel 24. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | A fojtószelepház felőli oldalon mérje meg az ellenállást a fojtószelepház 6-pólusú csatlakozójának a 3. sz. és 6. sz. érintkezője között. Is there about 1,5 W? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 29. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 22.

13. | Kösse le a pillangószelepház 6-pólusú csatlakozóját.

14. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 122. sz. és 123 sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 5.sz. csatlakozójának az 1.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 122.sz. érintkező) és a motorvezérlő egység 5.sz. csatlakozójának a 2.sz. érintkezője között (diagnosztikai csatlakozó doboz 123.sz. érintkező), majd folytassa a következő lépéssel 24. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

15. | A fojtószelepház oldalon ellenőrizze az elektromos vezetést a fojtószelepház 6-pólusú csatlakozójának 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 22. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 16.

16. | A fojtószelepház felőli oldalon mérje meg az ellenállást a fojtószelepház 6-pólusú csatlakozójának a 3. sz. és 6. sz. érintkezője között. Is there about 1,5 W? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 17. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 22.

17. | Zárja testre a pillangószelepház 6-pólusú 6. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

18. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 122. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 19. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 5.sz. csatlakozójának a 1.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 122.sz. érintkező) és a fojtószelepház között, majd folytassa a következő lépéssel 24.

19. | Szerelje ki az áthidaló vezetéket a fojtószelepház 6-pólusú csatlakozójáról.

20. | Zárja testre a pillangószelepház 6-pólusú 3. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

21. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 123. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 29. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 5.sz. csatlakozójának a 2.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 123.sz. érintkező) és a fojtószelepház között, majd folytassa a következő lépéssel 24.

22. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

23. | Cserélje ki a pillangószelepházat.

24. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

25. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

26. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

27. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

28. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0638 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelep működtetőelemnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

29. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

30. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0638 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelep működtetőelemnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.