## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 9-7

DTC 9-7: | Hibás jobb elülső érzékelő

Szükséges célszerszámok
Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) felfúvó szimulátor ( 07SAZ-TB4011A)

Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) H szimulátor vezeték ( 07YAZ-S3A0100)

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.

3. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Ellenőrizze az összeköttetéseket az U1o csatlakozó és a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység között, valamint az elülső érzékelő vezetékköteg 2-pólusú csatlakozója és a jobb elülső érzékelő között A csatlakozások rendben vanak? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg az elégtelen csatlakozásokat, és ellenőrizze újra. Ha a DTC 9-7 még mindig jelen van, cserélje ki a jobb elülső érzékelőt, és ellenőrizze újra. Ha a DTC még mindig jelen van, cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n

4. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

5. | Kösse le az FSR1i csatlakozót (A) a jobb első érzékelőről.

6. | Kösse le az U1o csatlakozót (A) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységről (B).

7. | Ellenőrizze az ellenállást az U1o csatlakozó 23. sz. és 28. sz. érintkezője között. Legalább 1 MW-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 8. NEM - Rövidzár az elülső érzékelő mellék vezetékkötegében vagy a műszerfal vezetékkötegben; cserélje ki a hibás vezetékköteget.n

8. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa ON (II) állásba.

10. | Ellenőrizze a feszültséget az U1o csatlakozó 28. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Legfeljebb 1 V-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 11. NEM - Rövidzár az akkumulátor pozitív pólusa felé az elülső érzékelő mellék vezetékkötegében vagy a műszerfal vezetékkötegben; cserélje ki a hibás vezetékköteget.n

11. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

12. | Csatlakoztassa a célszerszámot (áthidaló csatlakozó) az FSR1i csatlakozóhoz (A).

13. | Ellenőrizze az ellenállást az U1o csatlakozó 23. sz. és 28. sz. érintkezője között. 2 -3 W-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Hibás jobb elülső érzékelő vagy kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység. Cserélje ki a jobb elülső érzékelőt; ha a probléma még mindig fennáll, cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n NEM - Hibás elülső érzékelő mellék vezetékkköteg vagy műszerfal vezetékköteg; cserélje ki a hibás vezetékköteget.n