## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0780 (42-2)

P0780 diagnosztikai hibakód: | Probléma a kapcsolásvezérlő rendszerben

### KB, KE, KG és KQ modellek részére

MEGJEGYZÉS:

- Jegyezze fel az összes, a hiba fennállásakor rögzített adatot, és nézze meg az Általános hibakeresési információkat, mielőtt elkezdené a hibakeresést.
- Az ábra egy lehetséges csatlakozó érintkező elrendezést mutat; a csatlakozó érintkező elrendezés modellenként változik.

1. | Ellenőrizze, hogy egy másik DTC kijelzésre került-e. Megjelenik másik DTC? IGEN - Végezze el a hibakeresést, majd és ellenőrizze újra P0780 hibakódot. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Mérje meg a lefékezési fordulatszámot D, S, L és R helyzetekben. A lassítási fordulatszám 3500 (min-1) felett van? IGEN - Cserélje a sebességváltót.n NEM - Ha a leállási fordulatszám kisebb mint 2000 min-1, cserélje a szabályzószelep-testet. Ha a lassítási fordulatszám 2000-3500 ford*min-1 között van, folytassa a következő lépéssel 3:

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Állítsa be a digitális multimétert a fojtószelep-helyzetérzékelő feszültségének ellenőrzésére a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A15 és A23 vagy A24 érintkezői közé.

5. | Vezesse a gépkocsit D helyzetben sík úton 60 km/h sebességgel 2,0 V fojtószelep-helyzetérzékelő feszültséggel és mérje meg a motor fordulatszámot. A motorfordulatszám 2200-3100 ford*min-1 között van? IGEN - Cserélje ki a szabályozószelep-testet.n NEM - Cserélje a sebességváltót.n