## Vízszivattyú cseréje

1. | Szerelje ki a hajtószíjat.

2. | Engedje le a motor-hűtőfolyadékot.

3. | Szerelje ki a hűtőfolyadék-szivattyú szíjtárcsát.

4. | Szerelje ki a hűtőfolyadék-szivattyút rögzítő öt csavart, majd szerelje ki a hűtőfolyadék-szivattyút (A).

5. | Ellenőrizze és tisztítsa meg az O-gyűrű hornyot és a hengerblokkra felfekvő felületet.

6. | Szerelje be a hűtőfolyadék-szivattyút új O-gyűrűvel (B) a kiszereléshez képest fordított sorrendben.

7. | Tisztítsa le a kifolyt motor-hűtőfolyadékot.

8. | Töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal, és légtelenítse a hűtőrendszert nyitott fűtésszeleppel.