## Hűtőfolyadék csere - Kivéve L12A4, L13A6, L15A1 (szívó modell) és L15A6

1. | Indítsa be a motort. Állítsa a fűtés hőmérséklet-szabályozást maximumra, majd kapcsolja ki a gyújtást. Győződjön meg róla, hogy a motor és a hűtő érintésre hideg.

2. | Vegye le a hűtősapkát.

3. | Lazítsa meg a leeresztőcsavart (A), és engedje le a hűtőfolyadékot.

4. | Csavarja ki a leeresztőcsavart (A) a hengerblokk első oldalán.

5. | Miután a hűtőfolyadékot leeresztette, szerelje vissza a leeresztőcsavart új alátéttel.

6. | Húzza meg biztosan a hűtő leeresztőcsavart.

7. | Töltse fel a tartályt a MAX jelig (A) 2. típusú Honda minden évszakban használható fagyálló/hűtőfolyadékkal.

8. | Öntsön eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékot a hűtőbe a betöltőcsonk aljáig. MEGJEGYZÉS: Mindig eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékot használjon. Nem Honda hűtőfolyadék használata korróziót okozhat, ami a hűtőrendszer működési hibájához vagy elromlásához vezet. Az eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadék és a Coolant Type 2 hűtőfolyadék 50% fagyálló folyadék és 50 % víz keveréke. Ne adjon hozzá vizet.
Motorhűtő térfogata (beleértve a tartalék tartály 0,4 l térfogatát is)
Kivéve L13A3 és L15A1 (KQ modell) motorok:
Alumínium hűtő:
Kézi kapcsolású sebességváltó fűtéssel: | 3,9 L
Kézi kapcsolású sebességváltó fűtés nélkül: | 3.3 L
Folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó fűtéssel: | 3,8 L
Folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó fűtés nélkül: | 3,2 L
Réz hűtő:
Kézi kapcsolású sebességváltó fűtéssel: | 4,0 L
Kézi kapcsolású sebességváltó fűtés nélkül: | 3,4 L
Folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó fűtéssel: | 3,9 L
Folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó fűtés nélkül: | 3.3 L
L13A3 motor:
Alumínium hűtő:
Kézi kapcsolású sebességváltó fűtéssel: | 4,0 L
Kézi kapcsolású sebességváltó fűtés nélkül: | 3,4 L
Folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó fűtéssel: | 3,9 L
Folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó fűtés nélkül: | 3.3 L
Réz hűtő:
Kézi kapcsolású sebességváltó fűtéssel: | 4,1 L
Kézi kapcsolású sebességváltó fűtés nélkül: | 3.5 L
Folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó fűtéssel: | 4,0 L
Folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó fűtés nélkül: | 3,4 L
L15A1 motor (KQ modell):
KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: | 3,8 L
FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ: | 3,7 L

9. | Lazán helyezze fel a hűtősapkát.

10. | Indítsa be a motort és járassa, amíg bemelegszik (a hűtőventilátor legalább kétszer bekapcsol).

11. | Állítsa le a motort. Ellenőrizze a szintet a hűtőben, és szükség esetén töltsön be eredeti Honda All Season Antifreeze minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot vagy Coolant Type 2 hűtőfolyadékot.

12. | Helyezze fel szorosan a hűtősapkát, majd ismét járassa a motort és ellenőrizze a tömítettséget.

13. | Tisztítsa le a kifolyt motor-hűtőfolyadékot.