## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0171 (45-2), P0172 (45-1)

Diagnosztikai hibakód P0171 (45-2): | Üzemanyag-levegő keverék túl szegény
Diagnosztikai hibakód P0172 (45-1): | Üzemanyag-levegő keverék túl dús

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt DTC-k közül egyesek a DTC P0171-el és/vagy P0172-vel egyszerre tárolódnak, akkor először ezeknek a DTC-knek a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra, hogy van-e P0171 és/vagy P0172.
P0107, P0108: Szívócsonk abszolút nyomás (MAP) érzékelő
P0135: Primer fűtött lambda-szonda (1-es érzékelő) fűtés

1. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Az üzemanyag-nyomás rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Ellenőrizze ezeket a tételeket: Ha a nyomás túl nagy, cserélje ki az üzemanyagnyomás-szabályozót.n Ha a nyomás túl kicsi, ellenőrizze az üzemanyag-szivattyút, a üzemanyag-nyomócsövet és az üzemanyagszűrőt., és cserélje ki az üzemanyagnyomás-szabályozót.n

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Ellenőrizze a primer HO2S (1-es érzékelő) kimenetét a letapogató eszközzel. 0,3 V alatt vagy 0,6V fölött marad? IGEN - Cserélje ki a primer HO2S-t (1-es érzékelő).n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Vákuumszivattyú (A) segítségével hozzon létre vákuumot a benzingőz-elszívóvezeték vízzsák (EVAP) leeresztőszelepnél (B) a benzingőz-elszívóvezeték vízzsák (EVAP) felőli oldalról. Tartja a vákuumot? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki a benzingőz-elszívóvezeték vízzsák lefúvatószelepét.n

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Ellenőrizze a szívócsonk nyomást a letapogató eszközzel. Mutat atmoszférikus nyomást? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Cserélje ki a MAP érzékelőt.n

8. | Indítsa be a motort.

9. | Ellenőrizze a MAP érzékelőt a letapogató eszközzel. Eléri-e a MAP a 40,0 kPa (300 Hgmm) vagy kisebb abszolút nyomást a készüléken 1 másodperccel a motor beindítása után? IGEN - Ellenőrizze a szelephézagokat és állítsa be, ha szükséges. Ha a szelephézag rendben van, cserélje ki a befecskendezőt. n NEM - Cserélje ki a MAP érzékelőt.n