## Első üléstámla szétszerelése/összeszerelése

Néhány modellnél: Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg az SRS alkatrészek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat az SRS fejezetben.
MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy elszakítsa a varrásokat, vagy megsértse az üléshuzatokat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

## Üléstámla-burkolat

1. | Szerelje ki az első ülést.

2. | Szerelje ki a fejtámlát.

3. | Amennyiben van oldallégzsák, csatolja le az oldallégzsák csatlakozó rögzítőjét (A) az üléspárna alól. És amennyiben van rásegítő a lehajtáshoz, akassza ki a hosszállító huzalt (B). Akassza ki a rugókampókat (C), és szerelje ki a kábelkötözőket (D), majd húzza hátra a kábelkorbács-vezetéket (E). A baloldali ülés látható az ábrán, a jobbodali ülés szimmetrikus.

4. | Szerelje ki a következőket az első ülésből, majd szerelje le a háttámlát, kézi magasságállítás esetén , kézi magasságállítás nélkül: Háttámlaállító-burkolat Középső burkolat

5. | Vegye ki a rögzítőt (A), majd szerelje ki a csúszógombot (B). Vegye ki a csavart és akassza ki a horgokat (C), majd szerelje ki a csúszógomb burkolatot (D).

6. | Oldja a kampót (A), és cipzárazza ki a háttámla-burkolatot (B).

7. | Oldallégzsákkal: Hajtsa vissza a háttámla-burkolatot (A), majd akassza ki a kampókat (B), és a rögzítőket (C). Húzza ki az oldallégzsák kábelkorbácsot (D) a kábelköteg-vezetőkön (E) és a háttámla-burkolatban lévő nyíláson (F) keresztül.

8. | Oldallégzsákkal: Szerelje ki az oldallégzsákot, és akassza ki a kampókat (A) a légzsák vezérlőegység-tartóból (B). Válassza le a rögzítőket (C) a tartó visszahúzásával, majd vegye ki.

9. | Húzza kifelé a fejtámla vezetőket (A), miközben összenyomja a vezetők végeit, és vegye ki őket.

10. | Szerelje ki a háttámla-huzatot/betétet (A) a háttámlakeretből (B). Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a betétet a külső vállrészének kiemelésekor a keret oldalsó tartójából (C) (egyes modellek)

11. | Amennyiben van, szerelje ki a csúszóhuzalokat (A) az üléstámlakeretből (B).
-1 | Oldja a kábel pántokat (C).
-2 | Szerelje vissza a kábelfedelet (D).
-3 | Kösse le a csúszóhuzalt.

12. | Szerelje össze az üléstámlát a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Ha van, győződjön meg arról, hogy a csúszóhuzalok biztosan be legyenek kötve. Hogy megelőzze a ráncokat a háttámla-burkolat beszerelésekor, győződjön meg róla, hogy az anyag egyenletesen van-e kinyújtva a betéten, mielőtt rögzítené a horgokat és rugókampókat. Cserélje ki az összes kiszerelt rögzítőt újakra. Szerelje be őket kereskedelmi forgalomban beszerezhető kárpit gyűrű fogóval.