## Első ajtó külső kilincsének cseréje

## KH modell

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Emelje fel teljesen az ablakot.

2. | Szerelje ki a következőket: Ajtópanel Műanyagburkolat, ha szükséges

3. | Szerelje ki a rögzítőt, és oldja ki a kampót (A) a zárból (B), majd szerelje ki a zárrúd védőt (C).

4. | Oldja a rögzítőt (A), majd szerelje ki a zárhengert (B). Csatlakoztassa le a zárhenger rudat (C).

5. | Csatlakoztassa le a külső kilincs rudat (A), és szerelje ki a csavarokat, majd szerelje le a külső kilincs védőelemet (B) a külső kilincsről (C).

6. | Húzza ki a külső kilincset (A) a számozott sorrendben, és szerelje ki.

7. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a fogantyút, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a zárhengerkapcsoló vezetékköteg vezetése megfelelő (néhány modellnél). Győződjön meg róla, hogy mindegyik rúd biztosan csatlakozik. Győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően záródik és nyílik. A zárhenger beszerelésekor hagyja lazán a külső ajtókilincs csavarokat, hogy a belső védőelem ne érjen bele a zárhengerbe, majd húzza meg a kilincs csavarokat. Szerelje be a zárhenger rögzítőt a fogantyúra, majd szerelje be a zárhengert. Ügyeljen arra, hogy a rögzítő teljesen felfeküdjön a zárhengeren lévő nyílásban.