## Vontatás

Ha gépjárművet el kell vontatni, hívjon erre szakosodott autómentőt. Soha ne vontasson egy másik gépjárművet csupán egy kötél vagy lánc használatával. Ez nagyon veszélyes.
Vészvontatás
Egy gépjármű vontatásának három közismert módja van.
Tréler A gépkezelő felhúzza a gépjárművet a szállítóautó hátuljára. Ez a legjobb módja a gépjármű elszállításának.

A görgős zsámoly alkalmazásához a gépjármű fel van szerelve vonószemekkel (A) és rögzítőhorgokkal (B).
A vonóhorog és egy csörlő használatával lehet felhúzni a gépjárművet a szállítóautóra, és a rögzítőhorog beakasztó nyílások segítségével rögzíthető a gépjármű a szállítóautóra.

Vonóhorog beszerelés

1. | Szerelje le a burkolatot (A) az első lökhárítóról.

2. | Vegye ki a vonóhorgot (B) a szerszámkészletből.

3. | Csavarozza a vonóhorgot a lökhárítóban lévő csavarfuratba (C), és húzza meg a szorosan kézzel.

Kerékemelő készülék A vontatóautó a kerekek (első vagy hátsó) alá kerülő két csuklós kar használatával elemeli a talajtól a kerekeket. A másik két kerék a földön marad.
Függesztő készülék A vontatóautón horogban végződő fém huzalokat használnak. Ezek a horgok a váz vagy a felfüggesztés alkatrészei köré kerülnek, majd a huzalok felemelik a földről a gépjármű egyik végét. A gépjármű felfüggesztése vagy karosszériája súlyosan megsérülhet, ha a vontatásnak ezt a módját alkalmazzák.
Ha a gépjárművet nem lehet trélerrel szállítani, az első kerekeinél megemelve kell elvontatni. Ha a sérülések miatt a gépjárművet úgy kell vontatni, hogy az első kerekei vannak a földön, akkor a következőket kell tenni:

#### Kézi erőátvitel

- Oldja ki a kéziféket.
- Tegye a sebességváltót üresbe.

#### Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT)

- Oldja ki a kéziféket.
- Indítsa be a motort, majd kapcsoljon az [N] állásba.
- Állítsa le a motort.

Az a legjobb, ha a gépjárművet nem vontatja messzebbre, mint 80 km, és a sebességet 55 km/h alatt tartja.

- A nem megfelelő vontatási előkészületek a sebességváltó sérülését okozzák. Pontosan kövesse a fenti műveleti utasításokat. Ha nem lehet kapcsolni a sebességváltót, vagy a motort beindítani (fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó), akkor a gépjárművet görgős zsámollyal kell elszállítani.
- Ha a lökhárítóknál kísérli meg a gépjármű emelését vagy vontatását, az súlyos sérülést okoz. A lökhárítókat nem a gépjármű súlyának viselésére tervezték.