## Hátfali ajtókilincs cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Szerelje ki a hátsó rendszámtáblatartót.

2. | Csatlakoztassa le a hátsó ajtó nyitóhuzalt (A) a hátsó ajtó fogantyúról (B), és szerelje ki az anyákat.

3. | A hátsó ajtó külső oldaláról húzza ki a hátsó ajtó fogantyút, majd szerelje ki.

4. | Szerelje be a fogantyút a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg a hátsó ajtó nyitóhuzal megfelelő csatlakozásáról. Győződjön meg róla, hogy a hátsó ajtó megfelelően nyílik.