## Váltakozó áramú generátor jobb első jeláramkörének hibakeresési útmutatója

1. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton.

2. | Ellenőrizze a generátort a HDS műszerrel az adatlistában.

3. | Ellenőrizze, hogy a jelzett százalék változik-e, amikor a világításkapcsoló a bekapcsolt állásban van. Változik a százalék? IGEN - A generátor jel áramkör rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

5. | Csatlakoztassa le a generátor 4-pólusú csatlakozóját.

6. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozódobozt a motorvezérlő egység és a csatlakozó közé.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 48. sz. és 98.sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

9. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

10. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget a motorvezérlő egységről.

11. | Csatlakoztassa a generátor 4-pólusú csatlakozó 4. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidaló vezetékkel.

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 48. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze a generátort.n NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 19.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 48.sz. érintkező) és a generátor között. n

13. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

14. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget a motorvezérlő egységről.

15. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 48. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 19.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 48.sz. érintkező) és a generátor között. n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő-egységgel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n