## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 51

DTC 51: | Motorblokkolás

1. | Ellenőrizze a 4. sz. (40 A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban, és szerelje vissza a biztosítékot, ha rendben van. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra.n

2. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozóját.

3. | Mérje meg a feszültséget az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozó 25. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik-e az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg a szakadást a 4. sz. (40 A) biztosíték és az ABS vezérlőegység közötti vezetékben.n

4. | Csatlakoztassa az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozóját.

5. | Törölje a DTC-t.

6. | Vigye próbaútra a gépjárművet 10 km/h-val (6 mph) vagy gyorsabban. Az ABS-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 51 megjelenik? IGEN - Cserélje ki az ABS hidraulika-vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n