## Első alsó kar cseréje

1. | Emelje fel a gépjármű elejét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos-e.

2. | Szerelje le az első kerekeket.

3. | Szerelje ki a tengelycsonkanyát.

4. | Szerelje ki a rögzítőgyűrűt (A) az alsó gömbcsuklóból, és lazítsa meg a koronás anyát.

5. | Szerelje ki a külső féltengelycsuklót (B) a féltengelyházból úgy, hogy a féltengely végét műanyag kalapáccsal ütögeti. Szerelje ki a koronás anyát (C), és szerelje fel a hatlapú anyát a gömbcsukló csapjára. Legyen óvatos, nehogy deformálja vagy megsértse a külső féltengelycsuklón lévő porvédő tömítőgyűrűt.

6. | Helyezze a célszerszámot szilárdan a gömbcsukló fölé, miközben húzza a külső féltengelycsuklót. Szerelje le az alsó keresztlengőkart és a féltengelyházat.

7. | Szerelje ki a peremes csavarokat és szerelje ki az alsó keresztlengőkart (A).

8. | Szerelje be az alsó keresztlengőkart a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Legyen óvatos, nehogy megsértse a gömbcsukló gumiharangját, amikor az alsó keresztlengőkart a kerékcsapágyházhoz csatlakoztatja. Húzza meg az összes kötőelemet az előírt nyomatékkal. Először szerelje be az alkatrészeket és kissé húzza meg a csavarokat és anyákat, majd emelje fel a felfüggesztést, hogy megterhelje a gépjármű súlyával, mielőtt teljesen meghúzná az előírt nyomatékkal. Húzza meg a koronás anyát az előírt alsó nyomatékértékkel, majd húzza meg annyira, hogy a nyílást a sasszeg furatához be tudja igazítani. Ne igazítsa be a koronás anyát meglazítással. Szereljen új sasszeget a koronás anyába a meghúzás után. A kerék felszerelése előtt tisztítsa meg a féktárcsa felfekvő felületét és a kerék belsejét. Ellenőrizze a futómű-beállítást, és állítsa utána, ha szükséges.