## Gyújtógyertya ellenőrzése - L15A5 (FO modell)

## L15A5 motor (FO modell)

1. | Ellenőrizze az elektródákat és a kerámia szigetelést. Az elektródák elégését vagy kopását a következők okozhatják: Hosszú gyújtásidőzítés Laza gyújtógyertya Túl magas a gyertya hőfoka Nem megfelelő a hűtés A gyertya szennyeződését a következők okozhatják: Késleltetett gyújtásidőzítés Olaj került az égéstérbe A gyertyahézag nem megfelelő Túl alacsony a gyertya hőfoka Túl sok alapjárati/alacsony sebességű működtetés Eldugult légszűrő Kopott gyújtás tekercs

2. | Irídium csúccsal rendelkező gyertyák esetében ne állítson a hézagon (A), hanem cserélje ki a gyertyát, ha a házag mérete eltér a műszaki adatokban meghatározott értéktől.
Elektróda hézag
Szabvány (új): | 1,2-1,3 mm

3. | Cserélje a gyertyát a meghatározott időközönként, illetve ha a központi elektróda elgörbült (A). Kizárólag a listában szereplő gyertyákat használja.
Gyújtógyertyák
NGK: | IZFR6K13
DENSO: | SKJ20DR-M13

4. | Tegyen a gyertya menetére egy kis berágódásgátló anyagot, majd csavarja be a gyertyát a hengerfejbe és kézzel húzza meg. Ezt követően 18 N·m (1,8 kgf·m) nyomatékkal szorítsa meg.