## Visszapillantótükör cseréje

NOTE: Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.

1. | Laposvégű csavarhúzó használatával óvatosan szerelje le a tetőkárpit fedelet (A) úgy, hogy oldja az első szélén lévő kampókat (B), és lefelé húzza. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a fedelet és a tetőkárpitot (C).

2. | Szerelje ki a csavarokat és a tükörtartót (A), majd szerelje ki a visszapillantó tükröt (B).

3. | Szerelje vissza a tükröt a kiszereléshez képest fordított sorrendben.