## Elektromos állítású külső tükör működési teszt

1. | Szerelje le az ajtóburkolatot.

2. | Kösse le a 6-pólusú *1 (vagy a 3-pólusú *2) csatlakozót (A) az elektomos állítású külső tükör működtető elemről

3. | Ellenőrizze a működtető elem működését úgy, hogy ráköti az akkumulátor feszültséget és a testelést, a táblázat szerint.

4. | Ha a tükör nem működik megfelelően, cserélje ki a tükör működtető elemet.

### Páramentesítő vizsgálata:

5. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a 6-pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Elektromos vezetésnek kell lennie.

### Visszahúzó kapcsoló:

6. | Ellenőrizze a működtető elem működését úgy, hogy csatlakoztatja az akkumulátor feszültséget és a testelést, a táblázat szerint.

7. | Ha a visszahúzó működtető elem nem működik megfelelően, cserélje ki a tükröt.