## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 66

DTC 66: | VSA nyomásérzékelő (puha)

1. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF, majd az ON (II) állásba.

3. | Ellenőrizze a DTC-t. Megjelenik a DTC 66? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | A HDS főmenüben válassza a VSA menüpontot, és ellenőrizze a VSA BRAKE PRESSURE elemet a FUNCTION TEST alatt. Az eredmény rendben van? IGEN - Ellenőrizze, nincsenek-e laza csatlakozóérintkezők a VSA vezérlőegység csatlakozójában, és szükség szerint javítsa meg. Ha az érintkezők rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - Ellenőrizze a fém fékcsöveket, hogy nem sérültek vagy tömítetlenek-e. Ellenőrizze a fékcsöveket is, nincsenek-e meggörbülve. n