## Fékpedál állásérzékelő jelkörének hibakeresési útmutatója

1. | Ellenőrizze a féklámpákat. Világítanak a féklámpák amikor a fékpedál nincs benyomva? IGEN - Ellenőrizze a fékpedálhelyzet-kapcsolót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Nyomja be a fékpedált. Felgyulladnak a féklámpák? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

3. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A24 és E22 érintkezői között a fékpedál lenyomott állapotában. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - A fékpedálhelyzet-kapcsoló jel rendben van.n NEM - Javítsa meg a szakadást a motorvezérlő-egység (ECM)/n motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) (E22) és a fékpedálhelyzet-kapcsoló közötti vezetékben.n

4. | Ellenőrizze a motortháztető alatti biztosíték-/relédobozban a 16. sz. (10 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Javítsa meg a szakadást a fékpedálhelyzet-kapcsoló és a 16. sz. (10 A) biztosíték közötti vezetékben. Ellenőrizze a fékpedálhelyzet-kapcsolót.n NEM - Javítsa meg a rövidzárlatot a motorvezérlő-egység (ECM)/ motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) (E22) és a 16. sz. (10 A) biztosíték közötti vezetékben. Cserélje ki a 16. sz. (10 A) biztosítékot.n