## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1107 (13-1), P1108 (13-2)

Diagnosztikiai hibakód P1107 (13-1): | BARO törpefeszültségű érzékelő áramkör
Diagnosztikai hibakód P1108 (13-2): | BARO nagyfeszültségű érzékelő áramkör

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. A DTC P1107 vagy P1108 megjelenik? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n