## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0445

DTC P0445: | Aktívszéntartály szellőztetőszelep áramkör

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P0445? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EVAO vízzsák lefúvatószelepnél és az ECM-nél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le az EVAP benzingőz-elszívóvezeték vízzsák lefúvatószelep 2-pólusú csatlakozóját.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az aktívszéntartály szellőzetőszelep 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

8. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 3. sz. csatlakozóját (52-pólusú).

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az aktívszéntartály szellőzetőszelep 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 26.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 55.sz. érintkező) és az aktívszéntartály szellőzetőszelep között, majd folytassa a következő lépéssel 17. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 23.

10. | Az aktívszéntartály szellőzetőszelepnél mérje meg az ellenállást az aktívszéntartály szellőzetőszelep 2-pólusú csatlakozójának 1.sz és 2.sz. érintkezői között. 30-34 Wmérhető szobahőmérsékleten? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

11. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

12. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 3. sz. csatlakozóját (52-pólusú).

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Mérje meg a feszültséget az aktívszéntartály szellőzetőszelep 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 26.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 55.sz. érintkező) és az aktívszéntartály szellőzetőszelep között, majd folytassa a következő lépéssel 17. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 23.

15. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

16. | Cserélje ki az aktívszéntartály-szellőztetőszelepet.

17. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

18. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

19. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

20. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

21. | Indítsa be a motort.

22. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0445 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az aktívszéntartály szellőzetőszelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

23. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

24. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton 10 másodpercig.

25. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0445 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az aktívszéntartály szellőzetőszelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n