## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1297

DTC P1297: | Az elektromos terhelés érzékelő áramkör feszültsége kicsi

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a HDS-sel az ELD-t az ADATLISTÁBAN. A kijelzés 71.5 A vagy több? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a ELD-nél és az ECM-nél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le az ELD 3-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Ellenőrizze a HDS-sel az ELD-t az ADATLISTÁBAN. A kijelzés 71.5 A vagy több? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

7. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

8. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 115. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának a 34.sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozó doboz 115.sz. érintkező) és a villamosterhelés-érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 17.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Cserélje ki a villamosterhelés érzékelő-t.

12. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

15. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

16. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P1297 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az ELD-nél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

17. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

18. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P1297 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az ELD-nél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n