## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1498 (12-2)

Diagnosztikai hibakód P1498 (12-2): | EGR-szelep helyzetérzékelő nagyfeszültségű áramkör

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Megjelenik-e a DTC P1498? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelep és az ECM/PCM-nél.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Csatlakoztassa le az EGR szelep 6-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget az EGR szelep 6-pólusú csatlakozó 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Cserélje ki a kipufogógáz visszavezető szelepet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A10 és A20 érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a vezetéket a kipufogógáz viszavezető szelep és a motorvezérlő-egység /motor- és váltó-vezérlőegység (A10) között.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n