## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó differenciálmű tartócsapágyának cseréje

Szükséges célszerszámok
Csapágybeverő cső, belső átmérő 40 mm ( 07746-0030100)

1. | Szerelje ki a tartócsapágyat (A) egy, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető lehúzóval (B) és tengelyvédővel (C).

2. | Szerelje be a csapágyat a célszerszám és egy prés használatával. Préselje be a csapágyat, amíg felütközik.