## Klímarendszer kiürítése

A klímarendszer hűtőközeg vagy kenőanyag gőze irritálhatja a szemet, orrot vagy torkot. Legyen óvatos a szervizkészülék csatlakoztatásakor. Ne lélegezze be a hűtőközeget vagy a gőzét.

Csak a HFC-134a (R-134a) hűtőközegnek megfelelő szervizkészüléket használjon.
Ha véletlen rendszer leengedés fordulna elő, szellőztesse ki a munkaterületet a szervizmunka folytatása előtt.
További egészségügyi és biztonsági információt kaphat a hűtőközeg és a kenőanyag gyártójától.

1. | Ha a klímarendszert kinyitották a légkör felé, például beszerelés vagy javítás során, akkor le kell üríteni az R-134a hűtőközeg visszanyerő/újrahasznosító/töltő készülék használatával. (Ha a rendszer néhány napig nyitva vilt már)

2. | Csatlakoztasson egy R-134a hűtőközeg visszanyerő/újrahasznosító/töltő készüléket (A) a nagynyomású szerviz csatlakozóhoz (B), és a kisnyomású szerviz csatlakozóhoz (C), ahogy az ábrán látható, követve a készülék gyártójának utasításait. Ürítse le a rendszert.

3. | Ha a kis nyomás nem több, mint 93,3 kPa (700 mmHg) 15 perc elmúltával, valószínűleg szivárgás van a rendszerben. Részlegesen töltse fel a rendszert, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e szivárgások.