## Hátsó ablaktörlőmotor tesztje

## Hátsó ablak:

1. | Nyissa ki a csomagtér ajtót, és szerelje ki a csomagtér ajtó alsó burkolatát.

2. | Kösse le a 4-pólusú csatlakozót (A) az ablaktörlő motorról (B).

3. | Ellenőrizze a motort úgy, hogy az akkumulátor feszültséget az ablaktörlő motor 1. sz. érintkezőjéhez, a testelést pedig 3. sz. érintkezőjéhez csatlakoztatja. A motornak működni kell. Ha a motor nem indul el vagy nem működik simán, cserélje ki.

4. | Csatlakoztasson analóg feszültségmérőt a 4. sz. (+) és 2. sz. (-) érintkezők közé, és működtesse a motort. A feszültségmérőnek váltakozva 0 V-ot és 4 V-ot vagy kevesebbet kell mutatnia. (A hátsó ablakon szakaszos ablaktörléssel)