## Első ajtó zárnyelv cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Emelje fel teljesen az ablakot.

2. | Szerelje ki a következőket: Ajtóburkolat Műanyag burkolat, ha szükséges Zárórúd védő, központi zár nélkül

3. | Húzza el az üvegvezető-profilt (A), ha szükséges, és szerelje ki a csavart (B) vagy a csavarokat (B, C), majd szerelje ki a középső alsó ajtóprofilt (D).

4. | Csatlakoztassa le a hengerzár-rudat (A) és a külső kilincsrudat (B).

5. | Központi zárral Oldja a kábelköteg rögzítőket (A), szerelje ki a csavarokat, majd szerelje le a kábelköteg-tartót (B) az ajtóról.

6. | Kösse le a működtetőelem csatlakozó(i)t (A), és csatolja le a belső nyitórudat (B) a tartó patentszemről (C). Központi zár nélkül: Központi zárral

7. | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki a zárat (A) az ajtóban lévő nyíláson keresztül. Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a külső kilincs rudat (B), a hengerzár-rudat (C), a zárógomb-rudat (D) és a belső nyitókar-rudat (E).

8. | Szerelje vissza a zárat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a működtetőelem csatlakozói megfelelően csatlakoznak-e, és hogy mindegyik rúd biztosan a helyén van-e. Győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően záródik-e és nyílik-e.