## Üzemanyag-vezeték/gyorscsatlakozó szerelvények eltávolítása

1. | Szüntesse meg az tüzelőanyag-nyomást.

2. | Ellenőrizze az üzemanyag gyorscsatlakozókat, hogy nem szennyezettek-e, és tisztítsa meg, ha szükséges.

3. | Tartsa az egyik kezében a csatlakozót (A), a másik kezével pedig szorítsa össze a rögzítőfüleket (B), hogy kioldja a rögzítőpofákból (C). Húzza ki a csatlakozót. MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos, nehogy megsértse a csövet (D), vagy más alkatrészt. Ne használjon szerszámokat. Ha a csatlakozó nem mozdul, tartsa a rögzítőfüleket lenyomva, és váltakozva húzza és nyomja a csatlakozót, amíg könnyen ki nem jön. Ne szerelje le a rögzítőt a vezetékről; ha leszerelte, a rögzítőt ki kell cserélni egy újra.

4. | Ellenőrizze a cső (B) felfekvési felületét (A), hogy nem szennyezett-e vagy nem sérült-e. Ha a felszín szennyezett, tisztítsa meg. Ha a felszín korrodált vagy sérült, cserélje ki az üzemanyag-szivattyút, az üzemanyagszűrőt vagy az üzemanyag nyomócsövet.

5. | A sérülések megelőzése és az idegen anyagok távoltartása érdekében burkolja be a lecsatlakoztatott csatlakozót és csővégeket műanyag zsákokkal (A). MEGJEGYZÉS: A rögzítőt nem szabad újra használni, ha leszerelte a csőről. Cserélje ki a rögzítőt, a következő esetekben: üzemanyag-csatorna csere. üzemanyag nyomócső csere. üzemanyag-szivattyú csere. üzemanyagszűrő csere. üzemanyagszint-jeladóegység csere. ha leszerelték a csőről. ha sérült.