## Vezetőoldali műszerfal alatti borítás alatti eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.
- Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Szerelje ki a vezetőoldali műszerfal alsó burkolatot (A).
-1 | Forgassa el a zárógombot (B) 90°-kal.
-2 | Finoman húzza le a hátsó szélét, hogy oldja a rögzítőt.
-3 | Húzza el a burkolatot, hogy oldja a karosszérián lévő rögzítőről (C) és hogy oldja a csapját (D) a függőleges burkolatról (E).

2. | Szerelje be a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben.