## Gyújtástekercs eltávolítása / beszerelése

1. | Az első gyújtótekercsek kiszerelésekor szerelje ki a szívócsonk fedelet.

2. | A hátsó gyújtótekercsek kiszerelésekor szerelje le a kábeltartót a tartókról.

3. | Csatlakoztassa le a gyújtótekercs csatlakozót, majd szerelje ki az első gyújtótekercseket (A) és a hátsó gyújtótekercseket (B).

4. | Szerelje be az gyújtótekercseket a kiszereléshez képest fordított sorrendben.