## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0500 (17-1)

Diangosztikai hibakód P0500(17-1): | VSS áramkör működési hiba

1. | Végezzen próbautat a gépjárművel.

2. | Ellenőrizze a gépjárműsebességet a HDS műszerrel vagy a lelolvasó szerszám segítségével. Ez a helyes gépjárműsebességet mutatja? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a VSS-nél és az ECM-nél.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Blokkolja a hátsó kerekeket és működtesse a rögzítőféket.

5. | Emelje fel a gépjármű elejét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Blokkolja a jobb első kereket és lassan forgassa a bal első kereket.

8. | Mérje meg a feszültséget a motorvezérlő modul (ECM) csatlakozójának A18 és A24 érintkezője között. Ingadozik-e 0 V és 5 V vagy akkumulátorfeszültség közötti a kijelzett feszültség? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motorvezérlő egység-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Csatlakoztassa szét a motorvezérlő-egység (ECM) "A" csatlakozóját (31P).

11. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

12. | Blokkolja a jobb első kereket és lassan forgassa a bal első kereket.

13. | Mérje meg a feszültséget a motorvezérlő modul (ECM) csatlakozójának A18 és A24 érintkezője között. Ingadozik-e 0 V és 5 V vagy akkumulátorfeszültség közötti a kijelzett feszültség? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motorvezérlő egység-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Ellenőrizze ezeket a tételeket: Rövidzár vagy szakadás a motorvezérlő modul (ECM) csatlakozójának (A18) érintkezője és a gépjármű sebesség érzékelő (VSS) közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze a gépjárműsebesség jeladót: n.