## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 62

Diagnosztikai hibakód (DTC): 62 | Elektromos szervokormány vezérlőegység belső áramkör(A biztonsági üzemmód relé beszorult az ON (BE) állásban)

1. | Törölje a diagnosztikai hibakódot.

2. | Indítsa be a motort. Az elektromos szervokormány jelzőlámpa felgyullad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

3. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 62? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza elektromos szervokormány vezérlőegység csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó elektromos szervokormány vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n