## Légkondicionáló nyomáskapcsoló áramkör hibakeresési útmutató - klímaszabályozóval

1. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 2 pólusú csatlakozóját.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

3. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés nyomáskapcsolója 2 pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 18.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 23.

6. | Csatlakoztassa vissza a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 2 pólusú csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozóját.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

9. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozójának 5. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a klímaberendezés nyomáskapcsolója közötti vezetékben.n

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-kapcsoló 5 pólusú csatlakozóját.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

13. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés-kapcsoló 5 pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 14. NEM - Javítsa meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban lévő 22. sz. biztosíték és a klímaberendezés- kapcsoló közötti vezetékben.n

14. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

15. | Ellenőrizze a klímaberendezés-kapcsolót. A klímaberendezés-kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 16. NEM - Javítsa meg a klímaberendezés-kapcsolót.n

16. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a klímaberendezés-kapcsoló 5 pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 17. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a klímaberendezés-kapcsoló közötti vezetékben.n

17. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlő egység és a klímaberendezés- kapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy rossz csatlakozások a klímaberendezés-vezérlő egység „A” (12P) csatlakozójánál, a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 2 pólusú csatlakozójánál és a klímaberendezés-kapcsoló 5 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n

18. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

19. | Csatlakoztassa vissza a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 2 pólusú csatlakozóját.

20. | Győződjön meg arról, hogy a klímaberendezés kapcsolója KI van kapcsolva

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

22. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM E (31P) csatlakozó 28. sz. érintkezője és karosszériatest között, csatlakoztatott ECM/PCM csatlakozókkal. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a szakadást az ECM/PCM és a klímaberendezés nyomáskapcsolója közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy rossz csatlakozások az ECM/PCM E (31P) csatlakozójánál és a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 2 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n

23. | Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a klímarendszer nyomása. A nyomás az előírt tartományon belül van? IGEN - Cserélje ki a klímaberendezés nyomáskapcsolóját.n NEM - Javítsa ki a klímaberendezés nyomásproblémáját.n