## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1894 (38-1)

DTC P1894: | Probléma a CVT sebességváltó vezérlőszelep áramkörben

MEGJEGYZÉS: Jegyezze fel a hiba fennállásakor rögzített összes adatot a hibakeresés megkezdése előtt.

1. | Kösse le a CVT sebességváltó vezérlőszelep csatlakozóját.

2. | Mérje meg az ellenállást a csatlakozó érintkezői és a vezérlőszelep csatlakozója között. A mért ellenállás 3,8-6,8W közé esik? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Ha a CVT fordulatszám-szabályzó szelepe meghibásodott, cserélje ki a szabályzószelep házát.n

3. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelét.

4. | Kösse le a B (24P) és C (22P) PCM csatlakozót .

5. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó B24 érintkezője és a karosszériatest között valamint a C16 érintkező és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a testzárlatot a PCM csatlakozó B24-os érintkező és a CVT sebességváltó vezérlőszelep csatlakozó közötti vezetékben és a C16 érintkező és a CVT sebességváltó vezérlőszelep csatlakozó között.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Kösse le a CVT sebességváltó vezérlőszelep csatlakozóját.

7. | Mérje meg az ellenállást a PCM csatlakozó B24 és C16 érintkezői között. A mért ellenállás 3,8-6,8W közé esik? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó PCM-nél eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Javítsa a laza csatlakozót vagy vezetékszakadást a PCM csatlakozó B24 és C16 érintkezői között és a CVT hajtó szíjtárcsa sebességváltó vezérlőszelep csatlakozója között. n