## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0118

DTC P0118: | ECT érzékelő áramköri nagy feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze az ECT érzékelőt a HDS műszerrel az adatlistában. Körülbelül-40°C vagy kevesebb, illetve 4,87 V vagy nagyobb érték jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a motorvezérlő egység érzékelőjénél és a motorvezérlő egységnél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le az ECT érzékelő 2-pólusú csatlakozóját.

5. | Zárja rövidre az ECT érzékelő 2-pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Ellenőrizze az ECT érzékelőt a HDS műszerrel az adatlistában. Körülbelül-40°C vagy kevesebb, illetve 4,87 V vagy nagyobb érték jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Szerelje ki az áthidalóvezetéket.

10. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

11. | Mérje meg a feszültséget a motor-hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő 2-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozó 33.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 62.sz. érintkező) és a motorvezérlő egység érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 17. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

13. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozódobozt a motorvezérlő egység és a csatlakozó közé.

14. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 81. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozó 52.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 81.sz. érintkező) és a motorvezérlő egység érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 17. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 22.

15. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

16. | Cserélje ki az ECT érzékelőt.

17. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

18. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

19. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

20. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

21. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0118 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az ECT érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

22. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

23. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0118 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az ECT érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n