### Karbantartási terv - kivéve európai, ausztráliai és új-zélandi modellek

Ez a karbantartási terv azt a minimálisan szükséges karbantartást vázolja fel, amelyet a gépjármű zavartalan működése érdekében Önnek el kell végeznie. A helyi és éghajlati különbségek miatt bizonyos további szervizmunkák lehetnek szükségesek. Kérjük, hogy a részletesebb leírást olvassa el a garancia-kézikönyvben. Kövesse a nehéz üzemeltetési körülmények táblázatot a motorolaj-csere és a motorolajszűrő-csere ütemezésekor, ha a gépjármű FŐLEG a következő körülmények közül egynek vagy többnek megfelelően üzemel: Útszakaszonként kevesebb mint 8 km megtétele, vagy fagypont alatti hőmérsékleteken útszakaszonként kevesebb mint 16 km megtétele. Különösen meleg, 35 °C feletti környezetben való üzemelés. Gyakori alapjárat, vagy sok elindulással, megállással járó üzemmód. Utánfutó-vontatás, tetőcsomagtartóval vagy hegyi utakon történő közlekedés. Sáros, poros vagy sózott utakon történő közlekedés. Ha a gépjármű ALKALMANKÉNT üzemel nehéz körülmények között, akkor a rendes körülmények közötti ütemezés szerint cserélje ki a motorolajat és a motorolajszűrőt. Kézi kapcsolású sebességváltóval szerelt modell esetén kövesse a nehéz üzemeltetési körülmények táblázatot a kézi kapcsolású sebességváltó folyadék (MTF) csere ütemezésekor, ha a gépjármű FŐLEG a következő körülmények közül egynek vagy többnek megfelelően üzemel: Különösen meleg, 35 °C feletti környezetben való üzemelés. Utánfutó-vontatás, tetőcsomagtartóval vagy hegyi utakon történő közlekedés. Ha a gépjármű ALKALMANKÉNT üzemel nehéz körülmények között, akkor a rendes körülmények közötti ütemezés szerint cserélje ki a váltófolyadékot. Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltós (CVT) modell; kövesse a nehéz üzemeltetési körülmények táblázatot a CVT folyadék (ATF) csere ütemezésekor, ha a gépjárművet nagy sebességgel és magas hőmérsékleti viszonyok között (35 °C felett) használják. Ha a gépjármű ALKALMANKÉNT üzemel nehéz körülmények között, akkor a rendes körülmények közötti ütemezés szerint cserélje ki a váltófolyadékot.

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motorolaj csere | Normál üzemeltetési állapot | 10000 kilométerenként vagy évente
Nehéz körülmények | 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
Motorolaj-szűrő csere | Normál üzemeltetési állapot | 20000 kilométerenként vagy évente
Nehéz körülmények | 10000 kilométerenként vagy 6 havonta
Légszűrőbetét csere. | 20000 kilométerenként
Szelephézag ellenőrzés. Ellenőrizze a szelephézagot | 40000 kilométerenként
Üzemanyagszűrő csere. |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Gyújtógyertya csere | 40000 kilométerenként
Hajtószíjak ellenőrzése és beállítása Ellenőrizze repedések, sérülések, valamint behajlás és feszesség szempontjából |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Alapjárati fordulatszám ellenőrzés |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti Honda, minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Kézi kapcsolású sebességváltó folyadékának cseréje Használjon eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó folyadékot (MTF) | Normál üzemeltetési állapot |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Nehéz körülmények |  |  | l |  |  | l |  |  | l |
Cserélje le a fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT)-folyadékot Használjon eredeti Honda ATF-Z1-et | Normál üzemeltetési állapot |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l
Nehéz körülmények |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Első és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze a fékbetétek és féktárcsák vastagságát. Ellenőrizze, hogy nem sérültek vagy repedtek-e. Ellenőrizze a kerékfékhengerek tömítettségét Ellenőrizze a fékbetéteket, hogy nem repedtek, égettek, kopottak, vagy szennyezettek-e. Ellenőrizze a féknyergeket, hogy nem sérültek, tömítetlenek vagy rosszul rögzítettek-e. | 10000 kilométerenként vagy 6 havonta
Fékfolyadék cseréje Csak DOT 3 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze a fékfolyadékszintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente
Rögzítőfék beállítás ellenőrzése. Ellenőrizze a rögzítőfék működését | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje át körben a gumiabroncsokat Legalább havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását és állapotát. | Cserélje meg körben a gumiabroncsokat 10 000 km-enként
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze a helyes beszerelést és helyzetet, hogy nincs-e repedés, sérülés, korrózió vagy tömítetlenség! Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Ha szükséges, húzza meg a laza elemeket.
Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudazatot. Ellenőrizze a gumiharangot, hogy nem sérült-e, és nem jut-e ki a zsír. | 10000 kilométerenként vagy 6 havonta
Felfüggesztés alkatrészei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely-gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangot és a gumiharang-rögzítőbilincset, hogy nem repedt-e. Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Féktömlők és fékcsövek (ABS-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhengert, a fékerő-szabályozó szelepet és az ABS-egységet, hogy nem tömítetlen-e. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Ellenőrizze a szinteket és hogy nincs-e szivárgás. Ha szükséges, töltsön után motor-hűtőfolyadékot, kézi kapcsolású sebességváltó folyadékot, automata sebességváltó folyadékot,fékfolyadékot, szélvédőmosó folyadékot és akkumulátor elektrolitot.
Kipufogórendszer Ellenőrizze a kipufogócsövet és a kipufogódobot, hogy nem sérült, tömítetlen vagy rosszul rögzített-e.
Üzemanyag vezetékek és csatlakozások Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket, hogy nincs-e rajtuk laza csatlakozás, repedés vagy sérülés. Húzza után a laza csatlakozásokat és cserélje ki a sérült alkatrészeket.