## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó hajtótárcsa nyomásszabályozó-szelepének ellenőrzése

1. | Szerelje ki a légszűrőházat és a légbeszívó csatornát.

2. | Csatlakoztassa le a CVT sebességváltás-vezérlőszelep csatlakozót (A).

3. | Mérje meg a CVT sebességváltás-vezérlőszelep ellenállását a vezérlőszelep csatlakozónál.
NORMÁL: | 3,8-6,8 W

4. | Cserélje ki a vezérlőszelepházat, ha az ellenállás a normál tartományon kívül esik.

5. | Ha az ellenállás a normál tartományban van, csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusát a CVT sebességváltozás vezérlőszelep csatlakozó 1. sz. érintkezőjére, és csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusát a csatlakozó 2. sz. érintkezőjére. Egy kattanásnak kell hallatszania.

6. | Ha nincs hang, szerelje ki a vezérlőszelepházat, és alaposan tisztítsa meg az érintett alkatrészeket oldószerben vagy karburátor-tisztítóban, majd ellenőrizze újra.