## Ventilátor motor-áramkör hibakeresési útmutató

1. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba, és kapcsolja be a fűtőventilátor kapcsolót. Működik a ventilátor motor? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 2. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 16.

2. | Kapcsolja ki a fűtőventilátor kapcsolót.

3. | Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló az ON (II) állásban van. Működik a ventilátor motor? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 9.

4. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

5. | Kösse le a ventilátormotor 2-pólusú csatlakozóját.

6. | Kösse le a ventilátor termisztor 2-pólusú csatlakozóját.

7. | Kösse le a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozóját.

8. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójának 1, 2, 4 és 5. érintkezője és a karosszéria testelés között, külön-külön. Van villamos kapcsolat? IGEN - Szüntesse meg a testzárlatot a ventilátor motor, a ventilátor termisztor és a fűtőventilátor kapcsolóközötti vezeték(ek)ben.n NEM - Cserélje ki a fűtőventilátor kapcsolót.n

9. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

10. | Kösse le a ventilátor termisztor 2-pólusú csatlakozóját.

11. | Mérje meg az ellenállást a ventilátor termisztor 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 3-4 Wmérhető? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 12. NEM - Cserélje ki a ventilátor termisztort.n

12. | Kösse le a ventilátor termisztor 4-pólusú csatlakozóját.

13. | Kösse le a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozóját.

14. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

15. | Testelje le a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójának mindegyik érintkezőjét külö-külön, a következő sorrendben: 1, 2, 4. és 5. sz. Egyre nagyobb fordulatszámmal jár a ventilátormotor? IGEN - Cserélje ki a fűtőventilátor kapcsolót.n NEM - Szüntesse meg az esetleges szakadást vagy túl nagy ellenállást a megfelelő vezeték(ek)ben a ventilátor termisztor és a fűtőventilátor kapcsolóközött.n

16. | Kapcsolja KI a fűtőventilátor kapcsolót, majd kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

17. | Ellenőrizze a 5. sz. (40 A) biztosítékot a motortérben levő biztosíték/relé dobozban és a 22. sz. (7,5 A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. A biztosítékok rendben vannak? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 18. NEM - Cserélje ki és újra ellenőrizze a biztosítéko(ka)t.n

18. | Csatlakoztassa a ventilátor motor 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezőjét a karosszéria testeléshez egy áthidaló vezetékkel.

19. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba. Működik a ventilátor motor? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 20. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 27.

20. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

21. | Kösse le az áthidaló vezetéket.

22. | Kösse le a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozóját.

23. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

24. | Mérje meg a feszültséget a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójának 5. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 25. NEM - Szüntesse meg a szakadást a ventilátor motor és a fűtőventilátor kapcsolóközötti vezetékben.n

25. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

26. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a fűtőventilátor kapcsoló 7-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Cserélje ki a fűtőventilátor kapcsolót.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a fűtőventilátor kapcsoló és a karosszéria testelés közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem elégtelen-e a testelés a G402-nél.n

27. | Kösse le az áthidaló vezetéket.

28. | Kösse le a ventilátor motor 2-pólusú csatlakozóját.

29. | Mérje meg a feszültséget a ventilátor motor 2-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Cserélje ki a ventilátor motort.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 30.

30. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

31. | Szerelje ki a ventilátor motor relét a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozból, és vizsgálja meg. A relé rendben van? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 32. NEM - Cserélje ki a ventilátor motor relét.n

32. | Mérje meg a feszültséget a ventilátor motor relé 5 pólusú csatlakozóaljzatának 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 33. NEM - Szüntesse meg a szakadást a motortérben elhelyezett biztosíték/relé dobozban lévő 5. sz. biztosíték és a ventilátor motor relé közötti vezetékben.n

33. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

34. | Mérje meg a feszültséget a ventilátor motor relé 5 pólusú csatlakozóaljzatának 5. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 35. NEM - Szüntesse meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban lévő 22. sz. biztosíték és a ventilátor motor relé közötti vezetékben.n

35. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.

36. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a ventilátor motor relé 5 pólusú csatlakozóaljzatának 3. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Szüntesse meg a szakadást a ventilátor motor relé és a ventilátor motor közötti BLU/WHT vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a ventilátor motor relé és a karosszéria testelés közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem elégtelen-e a testelés a G402-nél.n