## Motorvezérő-egység érzékelőáramkör hibakeresése

1. | Ellenőrizze a hibajelző lámpát (MIL). Felgyullad a hibajelző lámpa? IGEN - Lásd a hajtáslánc diagnosztikai hibakódok . NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Kösse le az ECT érzékelő 2-pólusú csatlakozóját.

4. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 24. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Ellenőrizze a vezetékek lazaságát vagy a csatlakozások állapotát a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójánál és a motor-hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelő 2-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a motor hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelő közötti vezetékben.n