## Párologtató kétutas szelepének ellenőrzése

1. | Vegye le az üzemanyagtartály fedelet.

2. | Kösse le a benzingőzvezetéket az EVAP kétutas szelepről (A). Csatlakoztassa az ábrán látható módon a vákuummanométerhez (C) és a vákuumszivattyúhoz (D) csatlakozó T-elágazóhoz (B).

3. | Lassan és fokozatosan adja rá a vákuumot, miközben figyeli a műszert. A vákuumnak pillanatszerűen kell állandósulnia 0,8-2,1 kPa-nál (6-16 Hgmm, 0,2-15,24 Hgmm). Ha a vákuum állandósulása (a szelep nyitása) 0,8 kPa (6 in.Hg) alatt vagy 2,1 kPa (16 Hgmm, 15,24 Hgmm) felett következik be, akkor szereljen be egy új szelepet, és ellenőrizze újra.

4. | Tegye át a vákuumszivattyú csövét a vákuumcsonkról a nyomás alatti csonkra, és tegye át a vákuummanométer csövét a vákuum oldalról a nyomás alatti oldalra (A), az ábrán látható módon.

5. | Lassan helyezze nyomás alá a benzingőz-elszívó vezetéket, miközben figyeli a műszert. A nyomásnak 1,0 kPa (8 Hgmm) fölé kell azonnal beállnia. Ha a nyomás pillanatszerűen stabilizálódik 1,0 kPa (8 Hgmm) felett (a szelep kinyit), a szelep rendben van. Ha a nyomás 1,0 kPa (8 Hgmm) alatt stabilizálódik, szereljen be új szelepet és ellenőrizze újra.