## Automata sebességváltó kapcsolókar-zár mágnestekercsének cseréje

1. | Szerelje ki a középső konzolt.

2. | Szerelje ki az automata sebességváltókar műszerfali helyzetjelző izzó csatlakozóaljzatát (A) a kijelzőpanelből (B), majd szerelje ki az izzót (C) az aljzatból.

3. | Szerelje ki az előválasztókar-reteszelés mágnestekercs csatlakozóját (D) a sebességváltó kar tartó talapzatból (E), majd szerelje ki a csatlakozót.

4. | Oldja ki a zárófület (F), ami a sebességváltókar-reteszelő mágnest rögzíti, majd szerelje ki a sebességváltókar-reteszelő mágnestekercset (G).

5. | Szerelje be a sebességváltókar-reteszelő mágnes csapját (H) és rugóját (I) az új sebességváltókar-reteszelő mágnestekercsbe.

6. | Szerelje be a sebességváltókar-reteszelő mágnest úgy, hogy illeszti a sebességváltókar-reteszelő mágneskapcsoló csap hüvelyét (J) a reteszelő ütköző csúcsához (K).

7. | Szerelje be az automata sebességváltókar helyzetjelző panelizzót a panelizzó aljzatába, majd szerelje be a panelizzó aljzatot az automata sebességváltókar helyzetjelző panelba.

8. | Vezesse el a kábelköteget (L) a sebességváltó kar tartó talapzatán keresztül, és csatlakoztassa a váltókar-reteszelés mágnestekercs csatlakozójához, majd szerelje be a tartó talapzatra.

9. | Ellenőrizze, hogy a sebességváltókar-reteszelés kiold-e, ha a kioldógombját megnyomja, és ellenőrizze, hogy reteszelődik-e, ha a kioldógombot elengedi.

10. | Szerelje vissza a középső konzolt.