## Keringető motor vezérlőáramkör hibakeresési útmutató

1. | Ellenőrizze a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban a 10. sz. (7,5 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra.n

2. | Csatlakoztassa le a belsőlevegő-keringetés vezérlő motor 7-pólusú csatlakozóját.

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa BE (II) állásba.

4. | Mérje meg a feszültséget a belsőlevegő-keringetésvezérlő motor 7-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban lévő 10. sz. biztosíték és a belsőlevegő-keringetés vezérlő motor közötti vezetékben.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Ellenőrizze a belsőlevegő-keringetés vezérlő motort. A belsőlevegő-keringetés vezérlő motor rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - serélje ki a belsőlevegő-keringetés vezérlő motort, vagy javítsa meg a belsőlevegő keringetés vezérlő mechanizmust vagy az ajtókat.n

7. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

8. | Ellenőrizze egyenként az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 11. sz. és 12. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlőegység és a belsőlevegő-keringetés vezérlő motor közötti vezeték(ek)ben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa BE (II) állásba, és ellenőrizze ezeknek a vezetékeknek a feszültségét. Van feszültség? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a tápfeszültséghez a klímaberendezés-vezérlőegység és a belsőlevegő-keringetés vezérlő motor közötti vezeték(ek)ben. Ez a rövidzárlat a klímaberendezés-vezérlőegységet is károsíthatja. Javítsa meg a tápfeszültség rövidzárlatát, mielőtt kicserélné a klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó és a belsőlevegő-keringetés vezérlő motor 7-pólusú csatlakozó következő érintkezői között.
28-pólusú: | 7 pólusú:
--- | ---
11. sz. | 7. sz.
12. sz. | 5. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze, vezetékek lazaságát vagy a csatlakozások állapotát a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójánál és a belsőlevegő-keringetés vezérlő motor 7-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Javítson meg minden szakadást a klímaberendezés-vezérlőegység és a belsőlevegő-keringetés vezérlő motor közötti vezeték(ek)ben.n