## Üveg beállítása

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a tömítőgumikat és a üvegvezető-profilt, hogy nem sérültek, vagy nem koptak-e el, és cserélje ki őket, ha szükséges.

1. | Helyezze a gépjárművet egy szilárd, vízszintes felületre.

2. | Szerelje ki a következőket: Első ajtóburkolat, hátsó ajtóburkolat Műanyag burkolat, első ajtó, hátsó ajtó

3. | Óvatosan mozgassa az üveget (A), amíg meg nem látja az üveg rögzítőcsavarokat (B), majd lazítsa meg őket. Elől: Hátul:

4. | Nyomja az üveget (A) a csatornához (C), majd húzza meg az üveg rögzítőcsavarokat.

5. | Ellenőrizze, hogy az üveg könnyedén mozog-e.

6. | Emelje fel az üveget teljesen, és ellenőrize, hogy nincsenek-e hézagok. Ellenőrizze továbbá, hogy az üveg (A) egyenletesen érintkezik-e az üvegvezető-profillal (B).

7. | Ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás. Folyasson vizet a tetőre és a tömitési területre az ábrán látható módon, és ügyeljen a következőkre: Egy 12 mm (11,94 mm.) átmérőjű tömlőt (A) használjon. Állítsa be a víz nyomását az ábrán látható módon (B). Ne használjon szórófejet. Tartsa a csövet körülbelül 300 mm-re (12 in.) az ajtótól (C).

8. | Csatlakoztassa a műanyag burkolatot, és szerelje be az első ajtóburkolatot, és a hátsó ajtóburkolatot.