## Első lökhárító/rugó cseréje

### Robbantott ábra

Szükséges célszerszámok
Nyomórugó kompresszor,
(Branick MST-580A vagy Model 7200,
vagy egyenértékű, kereskedelmi forgalomban beszerezhető.)

## Kiszerelés

1. | Emelje fel a gépjármű elejét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos. Szerelje le az első kerekeket.

2. | Kösse le a kormányösszekötő-rudat és a lengéscsillapító tartót.

3. | Oldja a kerékfordulatszám-érzékelő kábelkötegének rögzítőgyűrűjét (A) a lengéscsillapítóról. Ne kösse le a kerékfordulatszám-érzékelő csatlakozóját.

4. | Lazítsa meg a peremes anyákat (B), miközben tartja a lengéscsillapító szorítócsavarjait (C), és szerelje ki a csavarokat és a gumi fékcső tartót (D). MEGJEGYZÉS: Beszerelés közben igazítsa be a gumi fékcső tartó csapját (E) a lengéscsillapítón lévő illesztőfurathoz (F).

5. | Tartsa meg a lengéscsillapító tengelyét (A) egy dugókulccsal (B), és lazítsa meg az M12-es anyát.

6. | Szerelje ki az M12-es anyát és a rugós alátétet (A) a lengéscsillapító felső részéről.

7. | Süllyessze le a féltengelycsonkot, és szerelje ki a lengéscsillapítót (B) és a rögzítő gumibetétet (C).

8. | Szerelje ki a lengéscsillapító-felfogoegységet (D) a karosszériából.

9. | Szerelje be a lengéscsillapítót a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Először szerelje be a felfüggesztés összes alkatrészét, és kissé húzza meg a csavarokat és az anyákat, majd helyezze a krokodilemelőt az alsó kereszttartó alá, és emelje fel a felfüggesztést, hogy rá nehezedjen a gépjármű súlya, mielőtt teljesen meghúzná a csavarokat és az anyákat az előírt nyomatékkal. A kerék felszerelése előtt tisztítsa meg a féktárcsa felfekvő felületét és a kerék belsejét. Ellenőrizze a futómű-beállítást, és állítsa utána, ha szükséges.

## Szétszerelés/ellenőrzés

1. | Nyomja össze a lengéscsillapító rugót egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető nyomórugó-kompresszorral (A) a gyártó utasításai szerint, majd szerelje ki az anyát (B), mialatt a lengéscsillapító tengelyt (C) egy dugókulccsal (D) tartja. Az anya kiszerelésekor a szükségesnél jobban ne nyomja össze a rugót.

2. | Lazítsa ki a nyomórugó kompresszort, majd szerelje szét a legnéscsillapítót a robbantott ábrán látható módon. MEGJEGYZÉS: A csapágyat úgy szerelje ki (A) a rugótányérból, hogy egy alkalmas betétet csatlakoztat a csapágy műgyanta alkatrészéhez (B) és lassan nyomja ki.

3. | Szerelje be az M12-es anyát a lengéscsillapító tengely végére, és helyezze rá a dugókulcs-betétet.

4. | Nyomja össze a lengéscsillapító egységet kézzel, és ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e egy teljes löket során, összenyomásra és meghúzásra is. A lengéscsillapítónak könnyedén és egyenletesen kell kinyúlnia, amikor az összenyomás megszűnik. Ha nem ilyen, a gáz szivárog és a patront ki kell cserélni.

5. | Ellenőrizze, hogy a vizsgálatok közben nincs-e olajszivárgás, rendellenes zaj vagy szorulás.

## Összeszerelés

MEGJEGYZÉS: Szerelje össze mindegyik szétszerelt alkatrészt a robbantott ábra alapján.

1. | Szerelje fel a lengéscsillapító csapágyat (A) a rugótányérra (B). Ne ütögesse a lengéscsillapító csapágyat, amikor összeszereli a rugótányérral. Lassan nyomja be rugótányérba az ábra szerint.

2. | Szerelje össze a rugó rögzítőtányért (A), az ütközőgumit (B) és a lengéscsillapító csapágyat (C) a felső rugótányérral (D). MEGJEGYZÉS: Helyezze be biztosan az ütközőgumi felső részét (E) és a rögzítőtányér fülét (F) a felső rugótányérba. Kenje be szilikonzsírral az ütközőgumi belsejében lévő kijelző részt.

3. | Igazítsa be a rugó (H) felső végét (G) és a tányér ütközőt (I), és szerelje be a rugót a felső rugótányérra.

4. | Szerelje a felső rugótányért a rugóval összeszerelve egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető lengéscsillapító egység rugó összenyomóra (A), és kissé nyomja össze a rugót.

5. | Illessze be a lengéscsillapító-egységet (B) az összenyomott rugó alsó oldaláról.

6. | Igazítsa össze a rugó alját (A) és az alsó rugótányér lépcsős részét (B).

7. | A lengéscsillapító alsó végét kézzel tartva, nyomja be a rugót arra a helyre (A), ahol a lengéscsillapító tengely érintkezik a csapággyal. Ne nyomja össze a rugót túlságosan.

8. | Szerelje be az M12-es anyát a lengéscsillapító tengelyre. Tartsa a lengéscsillapító tengelyt (B) dugókulccsal (C) és húzza meg az M12-es anyát az előírt nyomatékkal.

9. | Szerelje ki a lengéscsillapítóegységet a rugó kompresszorból.