## Műszerárnyékoló eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Ne feszítse a napellenző vagy a burkolat felületét laposvégű csavarhúzóval, hogy elkerülje a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.
- Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Döntse le a kormányoszlopot.

2. | Szerelje ki a műszerfalat (A):
-1 | Finoman húzza ki az aljánál, hogy oldja a kampókat (B) és a bordákat (C) az alsó műszer napellenző (E) rögzítőiről (D).
-2 | Finoman húzza ki a burkolat felső részét, hogy lecsatolja a kampókat (F) és a rögzítőket (G, H).

3. | Szerelje ki az alsó műszer napellenzőt (A):
-1 | Szerelje ki a csavarokat (B).
-2 | Óvatosan húzza meg a teteje mentén, hogy kioldja a rögzítőket (C).

4. | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki a műszerfal-árnyékolót (A).

5. | Szerelje vissza a napellenzőket és a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Nyomja be a rögzítő részeket biztosan a helyükre.