## Ventilátor-fűtőegység / fűtőszál cseréje

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) alkatrészek találhatók. Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg a kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek elhelyezkedését, az óvintézkedéseket és az eljárásokat a Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) című fejezetben.
MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos erre szimmetrikus.

1. | Kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról.

2. | Klímaberendezéssel; válassza le a szívó- és nyomócsövet az elpárologtató központi részéről

3. | Amikor a motor hideg, engedje le a motor hűtőfolyadékot a vízhűtőből.

4. | Húzza vissza a csőbilincset (A), majd válassza le a bemenő fűtés tömlőt (B) és a kimenő fűtés tömlőt (C) a fűtés központi részéről. A motor hűtőfolyadék ki fog folyni, amikor a tömlőket leválasztja; ezt gyűjtse össze egy tiszta cseppfogó tálcába. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon hűtőfolyadék az elektromos alkatrészekre vagy a fényezett felületekre. Ha bármennyi hűtőfolyadék ráfolyik, öblítse le azonnal.

5. | Szerelje ki a műszerfalat.

6. | Kösse le a klímaberendezés leeresztő tömlőt (A). Szerelje ki a rögzítő elemeket (B), a rögzítő csavarokat, a rögzítő anyákat és a ventilátor fűtő egységet (C).

7. | Szerelje le a ventilátort a fűtő egységről.

8. | Szerelje ki a lemezcsavarokat és a csőburkolatokat (A). Szerelje ki a lemezcsavart, a fűtés csőbilincseket (B), és óvatosan húzza ki a fűtés központi részét (C) úgy, hogy ne hajlítsa meg a bemenő és kimenő csöveket.

9. | Klímaberendezéssel; szerelje ki az önmetsző csavarokat és a csőburkolatot (D). Vegye ki a csavarokat, a bemenő és kimenő csöveket (E), valamint a tágulási szelepet (F). Szükség esetén szerelje ki a lemezcsavarokat és a ventilátor ellenállást (G). Szerelje ki az elpárologtató hőmérséklet érzékelő csatlakozót (H), majd szerelje ki a lemezcsavarokat és a levegő vezető csövet (I). Húzza ki az elpárologtató központi részét (J) a lemezzel (K).

10. | Szerelje be a fűtés központi részét és az elpárologtató központi részét (klímberendezéssel) a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében.

11. | Szerelje be a fűtőegységet a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Ne cserélje fel a bemenő és a kimenő fűtéstömlőket, és szilárdan szerelje fel a csőbilincseket. Klímaberendezéssel; győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a leeresztő tömlőt. Állítsa be a levegőkeverő működtető huzalt, az üzemmód vezérlő huzalt és a belső levegő keringetést vezérlő huzalt. Töltse fel a hűtőrendszert motor hűtőfolyadékkal. Klímaberendezéssel; lásd az elpárologtató központi rész cseréjét. Győződjön meg róla, hogy nincs hűtőfolyadék szivárgás. Győződjön meg róla, hogy nincs levegő szivárgás.